# EasyVQD 视频质量诊断

## 产品介绍

EasyVQD 是一款智能化的视频质量诊断产品，可从网络摄像机、NVR、DVR、流媒体服务器等各类前端监控点获取实时码流，经解码后对画面进行专业质量评估，精准识别多类画质异常。
产品通过梯度分析、颜色空间转换等技术精准判定故障，发现异常后即时告警、自动截图并保存记录，实现问题可追溯、可排查，将监控运维模式从 "被动响应" 升级为 "主动预警、精准排查"，推动视频监控管理向智能化、精细化方向升级。

## 核心能力

📡
多源码流接入能力

支持从网络摄像机、NVR、DVR、流媒体服务器等多种前端设备获取实时码流，适配性强。

🔍
精准异常识别能力

可精准识别 11 类画质异常，包括清晰度异常、亮度对比度异常、偏色、噪声干扰、画面抖动、画面冻结、遮挡、条纹、信号丢失等。

⚠️
智能分析告警能力

通过梯度分析、颜色空间转换等技术精准判定故障，异常发生时即时触发告警，同时自动截图并留存记录，保障问题可追溯、可排查。

⏱️
7×24 小时自动化监测能力

无需人工值守，可全天候不间断运行，主动发现监控画面问题，替代传统人工巡检模式。

## 产品特点

🚀
主动运维，效率升级

将传统的 "被动响应式运维" 转变为 "主动预警、精准排查" 模式，大幅减少人工巡检成本，提升运维效率。

⚙️
技术驱动，精准诊断

依托梯度分析、颜色空间转换等专业技术，实现对画质异常的精准判定，降低误报率。

🌐
全量覆盖，场景适配广

可适配不同类型的前端监控设备，支持多行业复杂场景的监控质量检测。

📊
可追溯性强

异常告警同步保存截图与记录，便于后续问题复盘与根源排查。

## 适配场景

政务公共安全领域

在城市天网、治安卡口等监控场景中，保障视频画面清晰、稳定，为事件回溯与案件侦破提供可靠的视频依据。

工业园区场景

对厂区周界、生产车间等监控点位进行实时诊断，避免因画面模糊、遮挡、信号丢失等问题导致安全隐患遗漏。

金融行业场景

保障银行网点、ATM 机等区域监控画面的高质量运行，满足金融监管对视频监控的高可靠性要求。

物业场景

在商业综合体、住宅小区中，对电梯、停车场、园区道路等监控点进行 7×24 小时监测，及时发现设备故障，提升物业服务质量。

## 识别效果

花屏检测
遮挡检测
噪声检测
对比度检测